附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标的物名称** | **规格/型号** | **故障现象** | **维修内容** | **验收标准** | **单位** | **数量** |
| 高效液相色谱仪 | SPD-20A | 现状：灯自检不通过，无法正常启动。 | 维修内容：（根据现场检查情况）  1.更换主板。  2.更换电源板。 | 仪器可正常联机，可正常运行。 | 台 | 1 |